様式第５号（第10条関係）

平泉町屋外広告物等安全点検報告書

年　　　月　　　日

　平泉町長　様

報告者　 　住　所

表示者、設置者又は管理者

　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

電話番号

（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）

（A４）

|  |  |
| --- | --- |
| 広告物等の種類 | 建植広告物・広告板・切り文字看板・そで看板・その他（　　　　　　　　　　　） |
| 設置場所 | 平泉町 |
| 設置年月日 | 年　　　月　　　日 | 点検年月日 | 　　　　年　　　月　　　日 |
| 点検者 | 住　　所 |  |
| 氏　　名 |  |
| 電話番号 |  |
| 資格等名称 | １　建築士　　２　職業訓練指導員免許所持者　　３　屋外広告士　　４　点検技能講習修了者　　５　その他 |
| 点検箇所 | 点　検　項　目 | 異常の有・無 | 改 善 の 概 要 |
| 基礎部・上部構造 | １　上部構造全体の傾斜、ぐらつき | 有 | 無 |  |
| ２　基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき | 有 | 無 |  |
| ３　鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 | 有 | 無 |  |
| 支持部 | １　鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間 | 有 | 無 |  |
| ２　鉄骨接合部（ボルト、ナット、ビス）のゆるみ、欠落 | 有 | 無 |  |
| 取付部 | １　アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 | 有 | 無 |  |
| ２　溶接部の劣化、コーキングの劣化　等 | 有 | 無 |  |
| ３　取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常 | 有 | 無 |  |
| 広告板 | １　表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落 | 有 | 無 |  |
| ２　側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損 | 有 | 無 |  |
| ３　広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり | 有 | 無 |  |
| 照明装置 | １　照明装置の不点灯、不発光 | 有 | 無 |  |
| ２　照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水 | 有 | 無 |  |
| ３　周辺機器の劣化、破損 | 有 | 無 |  |
| その他 | １　付属部材（装飾、振れ止め棒、鳥よけ、その他付属品）の腐食、破損 | 有 | 無 |  |
| ２　避雷針の腐食、損傷 | 有 | 無 |  |
| ３　その他点検した事項（　　　　　　　　　　　　　　） | 有 | 無 |  |

備考１　広告物等の種類により、該当する点検箇所・点検項目がない場合は、「改善の概要」の欄に斜線を引くこと。

２　申請前３月以内に実施した点検結果を報告すること。

３　この様式の記入欄に書き切れない場合は、別紙を用いて記載すること。

４　資格者証等の写しを添付すること。

５　許可の期間の更新申請に係る広告物等が複数ある場合、広告物等ごとに報告書を作成すること。

６　点検の結果、異常が確認された場合は、改善の概要欄に、異常の状況とそれに対する措置内容及び措置完了年月日を記入すること。また、改善状況が確認できる写真（改善前及び改善後）を添付すること。

＜注意事項＞

注意１　点検の結果、異常が確認され、申請日までに改善措置が未了である場合の許可期間更新申請にあっては、任意様式による改善計画書を添付して申請すること。改善計画書には、今後の措置方針、措置完了予定年月日及び措置完了までの安全確保対策を記載し、異常の分かる写真を添付すること。改善措置が完了したら、速やかに任意様式による完了報告書を提出すること。完了報告書には、措置内容、措置完了年月日を記載し、改善状況の確認できる写真（改善前及び改善後）を添付すること。

（A４ウラ）

（A４ウラ）

２　報告内容について虚偽があることが判明した場合、及び改善計画書記載の内容が適正に実行されない場合、許可期間更新の許可を取り消す場合がある。

（A４ウラ）